国家青藏高原科学数据中心
黑河葫芦沟小流域河水和地下水（含泉水）DOC、DIC和同位素值（2014年7月-9月）
英文标题：Doc, DIC and isotopic values of river water and groundwater (including spring water) in hulugou small watershed of Heihe River (July September 2014)
1、摘要
数据包含黑河葫芦沟小流域河水和地下水（含泉水）水元素及同位素采集，采样评率两周一次。
采样地点：
（1）河水采样点有两个，河水取样点一位置为黑河上游葫芦沟小流域出口流量堰处，经纬度为99°52′47.7″E，38°16′11″N。河水取样点二位置为黑河上游葫芦沟Ⅱ号区出口，经纬度为99°52′58.40″E, 38°14′36.85″N。
（2）地下水分泉水和井水取样点，泉水取样点位置为流域出口东侧20m处，经纬度99°52′50.9″E, 38°16′11.44″N。井水取样点位置东西支沟交汇处附近，经纬度99°52′45.38″E, 38°15′21.27″N。
数据描述：
1、2014年7~9月葫芦沟小流域流域出口河水和地下水DOC、DIC值。样品DOC、DIC值是利用OIAurora 1030W TOC 仪器测试，检测范围：2ppb C-30,000ppm C。
2、2014年7~9月葫芦沟小流域降水、河水和地下水δD、δ18O值，样品δD、δ18O值是利用PICARRO L2130-i超高精度液体水和水汽同位素分析仪测定，其结果用相对于国际标准物质V-SMOW的测试精度分别δ值表示，测定精度分别0.038‰、0.011‰。
3、2013年5月~9月葫芦沟小流域流域出口河水和土壤水DOC值，样品DOC值是利用analytikjena multi  N/C 3100总氮总碳测试仪进行测定的。
4、2014年7~9月葫芦沟小流域流域出口河水和地下水DOC、DIC值，样品DOC、DIC值是利用OIAurora 1030W TOC 仪器测试，检测范围：2ppb C-30,000ppm C。
2、关键词
主题关键词：阴阳离子,地表水,DOC、DIC值,地下水,氢氧同位素,河流/溪流,水质/水化学
学科关键词：陆地表层
地点关键词：黑河流域, 葫芦沟, 总流域出口
时间关键词：2014
3、数据细节
1.比例尺：None
2.投影：None
3.文件大小：0.02MB
4.数据格式：excel
4、空间范围
	-
	北：38.2436
	-

	西：99.8793
	-
	东：99.8829

	-
	南：38.2698
	-


5、时间范围2014-08-02 08:00:00+00:00--2014-09-20 08:00:00+00:00
6、引用方式
数据的引用: 
马瑞, 常启昕. 黑河葫芦沟小流域河水和地下水（含泉水）DOC、DIC和同位素值（2014年7月-9月）. 国家青藏高原科学数据中心, DOI:10.3972/heihe.006.2015.db, CSTR:18406.11.heihe.006.2015.db, 2016.[MA  Rui, CHANG Qixin. Doc, DIC and isotopic values of river water and groundwater (including spring water) in hulugou small watershed of Heihe River (July September 2014). National Tibetan Plateau Data Center, DOI:10.3972/heihe.006.2015.db, CSTR:18406.11.heihe.006.2015.db, 2016]
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