国家青藏高原科学数据中心
P波接收函数波形
英文标题：Waveform data of Teleseismic P-wave receiver function
1、摘要
利用RIS/USGS公布的全球地震目录对原始记录进行信号识别和筛选，在接收函数中地震事件震级一般需要不小于6.0级。本次研究提取接收函数流程如下：（1）将原始仪器记录的Miniseed格式文件转换成SAC格式，并根据美国地质调查局网站（http://www.usgs.gov）选取矩震级大于5.5级，震中距在30°-90°的地震目录截取地震事件；（2）对截取的原始100Hz采样频率的三分量地震波形数据以20Hz进行重采样，截取P波初至前20s到后80s的波形；（3）去均值、去线性趋势和尖灭，进行带宽0.05-5Hz的带通滤波；（4）通过记录的后方位角，对原始ZNE（垂向、北向和东向）三分量地震数据旋转到ZRT（垂向、径向和切向）坐标系；（5）通过时间域迭代反褶积对旋转后的垂向和径向波形进行计算，其中高斯系数2.5.
2、关键词
主题关键词：其他数据,远震P波接收函数,宽频带地震观测,甲玛-驱龙矿集区
学科关键词：其他
地点关键词：西藏
时间关键词：2019-2021
3、数据细节
1.比例尺：None
2.投影：
3.文件大小：200.0MB
4.数据格式：None
4、空间范围
	-
	北：31.0
	-

	西：90.0
	-
	东：93.0

	-
	南：28.5
	-


5、时间范围None--None
6、引用方式
数据的引用: 
贺日政. P波接收函数波形. 国家青藏高原科学数据中心, DOI:10.11888/Others.tpdc.272087, CSTR:18406.11.Others.tpdc.272087, 2022.[HE   Rizheng  . Waveform data of Teleseismic P-wave receiver function. National Tibetan Plateau Data Center, DOI:10.11888/Others.tpdc.272087, CSTR:18406.11.Others.tpdc.272087, 2022]
文章的引用: 

7、资助项目信息
典型矿集区深部地球物理探测技术示范
中国地质调查局项目

8、数据资源提供者
姓名: 贺日政
单位: 中国地质科学院
电子邮件: herizheng@cags.ac.cn






