国家青藏高原科学数据中心
祁连山区土壤水文属性及土壤水分数据集（2014-2020）
英文标题：An in situ observation datset of soil hydraulic properties and soil moisture in a high and cold mountainous area on the northeastern Qinghai-Tibet Plateau (2014-2020)
1、摘要
在祁连山区进行了大尺度土壤水文属性采样及土壤水分监测。共收集了238个随机点及32个定位点，每个随机采样点在5 cm及25 cm处进行土壤采样，每个定位观测点在5 cm，15 cm，25 cm，40 cm及60 cm处进行土壤水分观测及土壤采样。土壤采样分别用环刀及自封袋采集原状土与扰动土，土壤水分观测为用5TE探头进行土壤水分观测。测量的土壤属性包括粘粒、粉粒及砂粒含量，土壤容重，土壤饱和导水率、土壤有机碳及土壤水分特征曲线参数。
2、关键词
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时间关键词：2014-2020
3、数据细节
1.比例尺：None
2.投影：
3.文件大小：25.0MB
4.数据格式：None
4、空间范围
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5、时间范围2014-04-30 16:00:00+00:00--2020-10-30 16:00:00+00:00
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7、资助项目信息
黑河上游土壤水文异质性观测试验及其对山区水文过程的 影响
土壤水文属性对山区水文过程的影响机理及多尺度效应
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