国家青藏高原科学数据中心
黑河综合遥感联合试验：冰沟流域加密观测区EO-1 Hyperion地面同步观测数据集（2008年3月22日）
英文标题：WATER: Dataset of ground truth measurements for snow synchronizing with EO-1 Hyperion in the Binggou watershed foci experimental area on Mar. 22, 2008
1、摘要
2008年3月22日在冰沟流域加密观测区开展的高光谱卫星EO-1 Hyperion地面同步观测，为积雪遥感参数反演提供了基本数据集。
观测内容包括：1）雪表面比辐射率观测（便携式比辐射率测定仪测量），测量位置为冰沟寒区水文气象观测站旁。2）雪特性分析仪观测，参数包括有雪密度、雪复介电常数、雪体积含水量、雪重量含水量等，该测量在BG-A样区进行，测量时间为北京时间（BJT）2008年3月2日11:20-13:53。3）积雪参数观测，该观测分别在BG-A、BG-B、BG-C、BG-D、BG-E、BG-F6个样地进行。测量变量包括卫星分层雪深温度（针式温度计测量），雪粒径（手持式显微镜测量），雪密度（铝盒方式测量），卫星过境时同步的雪表面和雪土界面温度（手持式红外温度计测量）。4）除了卫星同步外，当天还开展了高光谱航空遥感试验，由于高光谱仪器出现问题，没有完成整个航带的飞行。因此只有部分小组在飞机过境时刻测量了地表红外温度（BG-D、BG-E、BG-B、BG-F）。 5）新雪反照率观测（利用便携式反照率表），测量位置在样方A2外的东侧。6）积雪光谱观测（便携式光谱仪：新疆气象局和南京大学提供），有GPS数据记录文件。
该数据集包括原始数据和预处理数据2个文件夹。
2、关键词
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3、数据细节
1.比例尺：None
2.投影：4326
3.文件大小：914.9MB
4.数据格式：EXCEL
4、空间范围
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5、时间范围2008-04-03 16:00:00+00:00--2008-04-03 16:00:00+00:00
6、引用方式
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